# transparent properties of blind defined in ../zones/blind.tmc
   6   # surfaces
# tmc index for each surface
1,2,3,2,2,2
   1  shade        # layers in tmc type 1
# Transmission @ 5 angles & visible tr.
   0.215   0.215   0.215   0.215   0.215   0.300
# For each layer absorption @ 5 angles
   0.189   0.189   0.189   0.189   0.189
   0  # optical control flag
   1  fict         # layers in tmc type 2
# Transmission @ 5 angles & visible tr.
   0.999   0.999   0.999   0.999   0.999   0.990
# For each layer absorption @ 5 angles
   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
   0  # optical control flag
   3  EMPA_glaz    # layers in tmc type 3
# Transmission @ 5 angles & visible tr.
   0.419   0.399   0.357   0.255   0.119   0.890
# For each layer absorption @ 5 angles
   0.270   0.279   0.287   0.296   0.283
   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
   0.060   0.064   0.065   0.061   0.046
   0  # optical control flag
