    3    2    3    1.000    (nodes, components, connections, wind reduction)
 Node         Fld. Type   Height    Temperature    Data_1       Data_2
 blindzone       1    0   1.1700       20.000       0.0000      0.30213    
 top             1    3  0.72250       0.0000       9.0000       209.00    
 cell            1    0   1.1800       20.000       0.0000       31.750    
 Component    Type C+ L+ Description
 opening       110  2  0 Specific air flow opening           m = rho.f(A,dP)         
  1.  0.213
 crack         120  3  0 Specific air flow crack             m = rho.f(W,L,dP)       
  1.  0.00100000005  0.100000001
 +Node         dHght   -Node         dHght   via Component
 blindzone     0.900   cell          0.900   opening                                 
 blindzone    -0.900   cell         -0.900   opening                                 
 blindzone     0.000   top           0.000   crack                                   
